{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Interpolation EN 303-5"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Interpolation EN 303-5","index":0,"n_rows":56,"n_cols":4,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Interpolationsrechnung baugleicher geprüfter Heizkessel "]
["Stückolzkessel, Pelletskessel, Hackgutkessel"]
["gem. ÖNORM EN 303-5 Punkt 5.3.1 Typenprüfung"]
[]
["Produktbeschreibung","Groß","Klein","Interpolation"]
["Produkt ID",1111,2222,3333]
["Hersteller","Hersteller","Hersteller","Hersteller"]
["Lieferant","Lieferant","Lieferant","Lieferant"]
["Markenname","Markenname","Markenname","Markenname"]
["Typenbezeichnung","Type","Type","Type"]
["Bezeichnung der Baureihe","Baureihe","Baureihe","Baureihe"]
["Produkt Bild","leer","leer","leer"]
["Verfügbarkeit","ja/nein","ja/nein","ja/nein"]
[]
["Leistungsdaten lt. Prüfbericht"]
["Nennwärmeleistung lt. Typenschild",75,45,60]
["Nennwärmeleistung",69.2,45.9,57.55]
["Kleinste Wärmeleistung",20,11.1,15.55]
[]
["Qualitätskriterien"]
["Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung",93.5,94,93.75]
["Wirkungsgrad bei kleinster Wärmeleistung",94.1,92.9,93.5]
["Anteil el. Hilfsenergie an Nennwärmeleistung im Dauerbetrieb","leer","leer","leer"]
["Anteil Abstrahlung an Nennwärmeleistung","leer","leer","leer"]
["Verluste durch Abstrahlung bei Nennwärmeleistung",556,715,635.5]
["Mittlere el. Leistungsaufnahme bei Nennwärmeleistung im Dauerbetrieb",150,130,140]
["Kesselklasse gemäß EN 303-5","leer","leer","leer"]
["Emissionsgrenzen gem. UZ37 erfüllt","leer","leer","leer"]
["Garantiezeitraum","leer","leer","leer"]
[]
["Technische Ausstattung"]
["Leistungsregelung","leer","leer","leer"]
["Brennwertnutzung integriert","leer","leer","leer"]
["Brennstoff-Zuführung Lagerraum-Kessel","leer","leer","leer"]
["Vollautomatische Verbrennungsluftregelung","leer","leer","leer"]
[]
["Emissionen lt. Prüfbericht"]
["CO-Konzentration bei Nennwärmeleistung",15,15,15]
["NOx-Konzentration bei Nennwärmeleistung",98,58,78]
["OGC-Konzentration bei Nennwärmeleistung",1,1,1]
["Staub bei Nennwärmeleistung",18,6,12]
["CO-Konzentration bei kleinster Wärmeleistung",45,35,40]
["NOx-Konzentration bei kleinster Wärmeleistung",83,"n.g.",{"$error":"#VALUE!"}]
["OGC-Konzentration bei kleinster Wärmeleistung",1,2,1.5]
["Staub bei kleinster Wärmeleistung",25,"n.g.",{"$error":"#VALUE!"}]
[]
["Zertifizierung"]
["Bericht der Prüfung gemäß ÖNORM EN 303-5","leer","leer","leer"]
["Akkreditierte Prüfstelle","Akkreditierte Prüfstelle","Akkreditierte Prüfstelle","Akkreditierte Prüfstelle, Akkreditierte Prüfstelle"]
["Prüfbericht Protokollnummer","Protokollnr.","Protokollnr.","Protokollnr., Protokollnr."]
[]
[]
["Hersteller"]
[]
["Aussteller"]
[null,null,null,"2012-06-28"]